附件：1
检测项目清单

	一
	下八庙，配套用房

	1
	常规检测
	钢筋力学性能
	6
	组
	

	2
	常规检测
	混凝土抗压
	13
	组
	

	3
	常规检测
	防水卷材
	1
	组
	

	4
	常规检测
	砖
	2
	组
	

	5
	常规检测
	砂浆抗压
	2
	组
	

	6
	地基基础
	单桩竖向静载试验
	2
	点
	

	7
	地基基础
	岩石抗压
	9
	组
	

	8
	地基基础
	低应变
	9
	根
	

	9
	地基基础
	声波透射法
	9
	根
	

	10
	实体检测
	混凝土回弹
	5
	组
	

	11
	实体检测
	砌体拉拔试验
	5
	组
	

	12
	实体检测
	砂浆配合比
	1
	组
	

	13
	实体检测
	砂分析
	1
	组
	

	14
	实体检测
	石分析
	1
	组
	

	二
	雪山镇，配套用房

	1
	常规检测
	钢筋力学性能
	6
	组
	

	2
	常规检测
	混凝土抗压
	13
	组
	

	3
	常规检测
	防水卷材
	1
	组
	

	4
	常规检测
	砖
	2
	组
	

	5
	常规检测
	砂浆抗压
	2
	组
	

	6
	地基基础
	平板载荷试验
	3
	点
	

	7
	地基基础
	岩石抗压
	9
	组
	

	8
	地基基础
	低应变
	9
	根
	

	9
	地基基础
	声波透射法
	9
	根
	

	10
	实体检测
	混凝土回弹
	5
	组
	

	11
	实体检测
	砌体拉拔试验
	5
	组
	

	12
	实体检测
	砂浆配合比
	1
	组
	

	13
	实体检测
	砂分析
	1
	组
	

	14
	实体检测
	石分析
	1
	组
	

	三
	渔溪镇，配套用房

	1
	常规检测
	钢筋力学性能
	6
	组
	

	2
	常规检测
	混凝土抗压
	13
	组
	

	3
	常规检测
	防水卷材
	1
	组
	

	4
	常规检测
	砖
	2
	组
	

	5
	常规检测
	砂浆抗压
	2
	组
	

	6
	地基基础
	平板载荷试验
	3
	点
	

	7
	地基基础
	岩石抗压
	9
	组
	

	8
	实体检测
	混凝土回弹
	5
	组
	

	9
	实体检测
	砌体拉拔试验
	5
	组
	

	10
	实体检测
	砂浆配合比
	1
	组
	

	11
	实体检测
	砂分析
	1
	组
	

	12
	实体检测
	石分析
	1
	组
	

	四
	下八庙，堆场

	1
	常规检测
	钢筋、混凝土、水泥、防水卷材、砖
	1780.4
	平方米
	

	2
	地基基础
	单桩竖向静载试验
	2
	点
	

	3
	地基基础
	岩石抗压
	31
	组
	

	4
	地基基础
	低应变
	31
	根
	

	5
	地基基础
	声波透射法
	10
	根
	

	6
	钢结构检测
	焊缝探伤
	5
	点
	

	7
	钢结构检测
	型材力学性能
	5
	组
	

	8
	钢结构检测
	螺栓抗滑移系数
	1
	组
	

	9
	钢结构检测
	螺栓扭矩系数
	1
	组
	

	10
	钢结构检测
	涂层厚度
	5
	点
	

	11
	钢结构检测
	防火涂料厚度
	5
	点
	

	五
	雪山镇，堆场

	1
	常规检测
	钢筋、混凝土、水泥、防水卷材、砖
	1780.4
	平方米
	

	2
	地基基础
	平板载荷试验
	3
	点
	

	3
	地基基础
	岩石抗压
	19
	组
	

	4
	实体检测
	砌体拉拔试验
	6
	组
	

	5
	实体检测
	混凝土配合比
	1
	组
	

	6
	钢结构检测
	焊缝探伤
	5
	点
	

	7
	钢结构检测
	型材力学性能
	5
	组
	

	8
	钢结构检测
	螺栓抗滑移系数
	1
	组
	

	9
	钢结构检测
	螺栓扭矩系数
	1
	组
	

	10
	钢结构检测
	涂层厚度
	5
	点
	

	11
	钢结构检测
	防火涂料厚度
	5
	点
	

	六
	下八庙，木材加工厂

	1
	常规检测
	钢筋、混凝土、水泥、防水卷材、砖
	899.8
	平方米
	

	2
	地基基础
	单桩竖向静载试验
	2
	点
	

	3
	地基基础
	岩石抗压
	19
	组
	

	4
	地基基础
	低应变
	19
	根
	

	5
	地基基础
	声波透射法
	10
	根
	

	6
	钢结构检测
	焊缝探伤
	5
	点
	

	7
	钢结构检测
	型材力学性能
	5
	组
	

	8
	钢结构检测
	螺栓抗滑移系数
	1
	组
	

	9
	钢结构检测
	螺栓扭矩系数
	1
	组
	

	10
	钢结构检测
	涂层厚度
	5
	点
	

	11
	钢结构检测
	防火涂料厚度
	5
	点
	

	七
	雪山镇，木材加工厂

	1
	常规检测
	钢筋、混凝土、水泥、防水卷材、砖
	899.8
	平方米
	

	2
	地基基础
	平板载荷试验
	3
	点
	

	3
	地基基础
	岩石抗压
	19
	组
	

	4
	实体检测
	砌体拉拔试验
	6
	组
	

	5
	实体检测
	混凝土配合比
	1
	组
	

	6
	钢结构检测
	焊缝探伤
	5
	点
	

	7
	钢结构检测
	型材力学性能
	5
	组
	

	8
	钢结构检测
	螺栓抗滑移系数
	1
	组
	

	9
	钢结构检测
	螺栓扭矩系数
	1
	组
	

	10
	钢结构检测
	涂层厚度
	5
	点
	

	11
	钢结构检测
	防火涂料厚度
	5
	点
	

	八
	渔溪镇，林下产品初加工

	1
	常规检测
	钢筋、混凝土、水泥、防水卷材、砖
	4185.04
	平方米
	

	2
	地基基础
	轻型动力触探
	50
	点
	

	4
	实体检测
	砌体拉拔试验
	6
	组
	

	5
	实体检测
	混凝土配合比
	1
	组
	

	6
	钢结构检测
	焊缝探伤
	5
	点
	

	7
	钢结构检测
	型材力学性能
	5
	组
	

	8
	钢结构检测
	螺栓抗滑移系数
	1
	组
	

	9
	钢结构检测
	螺栓扭矩系数
	1
	组
	

	10
	钢结构检测
	涂层厚度
	5
	点
	

	11
	钢结构检测
	防火涂料厚度
	5
	点
	

	九
	道路工程及桥两个工程

	原材
	原材
	粗集料
	15
	组
	

	
	
	细集料
	15
	组
	

	
	
	水泥
	10
	组
	

	
	
	钢筋
	6
	组
	

	路基工程
	路基工程
	压实度
	300
	组
	

	
	
	弯沉
	720
	组
	

	
	
	砼强度
	25
	组
	

	
	路基支挡工程
	砼强度
	20
	组
	

	
	
	地基承载力
	10
	组
	

	路面工程
	路面工程
	路面厚度（取芯）
	20
	点
	

	桥梁工程
	下部结构
	桩基
	26
	根
	

	
	
	保护层厚度
	140
	组
	

	
	
	砼强度
	72
	组
	

	
	上部结构
	砼强度
	72
	组
	

	
	
	保护层厚度
	220
	组
	

	
	
	支座、锚夹具、钢绞线、波纹管（外委）
	40000
	组
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